4/11/2024

Pit Dieschbourg

L1 Raspberry Pi

Inhaltsverzeichnis

[Betriebssystem installieren 2](#_Toc182668299)

[Hostnamen und weitere Einstellungen 7](#_Toc182668300)

[SSH aktivieren 8](#_Toc182668301)

[Statische IP-Adresse konfigurieren 10](#_Toc182668302)

[SFTP Verbindung mit FileZilla 16](#_Toc182668303)

[SSH Verbindung mit PuTTY 17](#_Toc182668304)

[Automatisches Starten der Webseite 19](#_Toc182668305)

[Dateien dem Benutzer www-data zuweisen 22](#_Toc182668306)

[Aktualisieren der Softwarepakete 22](#_Toc182668307)

[Netzwerküberwachungstool installieren 23](#_Toc182668308)

[Passwörter im Passwortmanager speichern 24](#_Toc182668309)

## Betriebssystem installieren

Als die Stunde angefangen hat haben wir von den Lehrern einige Sachen bekommen:

* Als erstes haben wir ein Raspberry Pi 4 Model B bekommen.
* Einen Touchdisplay den man auf den Raspberry Pi schrauben.
* Und ein Stromkabel damit der Raspberry Pi mit Strom versorgt wird.

Mit einem Link von der Userstory habe ich dann das Betriebssystem „FullpageOS“ heruntergeladen.

Dann habe ich auf der Webseite „raspberrypi.com“ den Imager heruntergeladen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Anschließend wenn der Imager fertig heruntergeladen ist können sie ihn starten.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bei der Auswahl „Raspberry Pi Device“ wählen sie „Raspberry Pi 4“ aus.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bei „CHOOSE OS“ müssen sie das Betriebssystem auswählen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Dort scrollen sie ein bisschen runter bis sie „Other specific-purpose OS“ sehen.

Und wählen dies aus.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Wenn sie dann hier angelangt sind wählen sie ganz Oben das unterste aus „FullPageOS“.

A black text on a white background

Description automatically generated

Dort angekommen wählen sie dann „FullpageOS(Nightly)“ aus.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Als nächstes gehen sie dann zu „Storage“.

A screenshot of a device

Description automatically generated

Hier wählen sie dann ihren Disc Drive aus.

Wenn sie das erledigt haben klicken sie unten rechts auf „Next“.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hier wählen sie dann „Edit Settings“.

## Hostnamen und weitere Einstellungen

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hier angekommen drücken sie auf das Kästchen bei „Set hostname“ und geben sie ihren IAM Namen ein.

Der Username lautet „pif“ und das Password frei wähl bar.

Als WLAN habe ich das WLAN „Insel“ genommen.

Bei „Wireless LAN Country“ habe ich „LU“ genommen.

Dann habe ich unten noch bei „Set locale settings“ das Kästchen bestätigt.

Bei der Zeit Zone habe ich „Europe/Luxembourg“ ausgewählt.

Und mein gewünschtes Keyboard Layout ausgewählt.

## SSH aktivieren

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Auf der nächsten Seite bei „Services“ habe ich dann bei „Enable SSH“ das Kästchen ausgewählt damit SSH aktiviert ist und untendrunter „Use Password authentication“ ausgewählt.

Anschließend drücken sie unten auf „Save“.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Anschließend wird es dann installiert.

## Statische IP-Adresse konfigurieren

A close up of a computer screen

Description automatically generated

Um Anschließend dem Raspberry Pi eine statische zuzuweisen muss ich „sudo nmtui“ eingeben.

A blue screen with a white cord

Description automatically generated

Dies führt dazu dass sich dies öffnet, hier muss ich zuerst ein neues Netzwerk hinzufügen, das tue ich indem ich die 2.Auswahl Möglichkeit „Activate a connection“ nehme.

A computer screen with a blue screen

Description automatically generated

Hier füge ich nun ein Netzwerk hinzu.

Das tue ich indem das Netzwerk auswähle indem ich mich befinde, anschließend mit der Auswahl werde ich nach dem Passwortes des Netzwerkes gefragt. Wenn ich das eingegeben habe kann ich unten rechts zu „Back“ gehen und „Enter“ drücken.

A blue screen with a white cord

Description automatically generated

Nun sind wir wieder hier angelangt, dieses mal wähle ich die 1.Auswahl Möglichkeit aus um eine Statische IP-Adresse zu konfigurieren.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hier angelangt wählen wir nun unser Netzwerk aus was wir vorhin hinzugefügt hatten. Dafür gehen wir runter zu unserem Netzwerk und wählen auf der rechten Seite „Edit“ aus und drücken „Enter“.

A computer screen with a white cable plugged into it

Description automatically generated

Hier gehen sie dann ein bisschen runter zu „IPv4 CONFIUGRATION“ und wählen rechts „Show“ aus.

A white cable with blue text

Description automatically generated

Dann gebe ich dort meine IP-Adresse, mein Gateway und meine 3 DNS Server ein die ich vom meinem Lehrer bekomme. Dann scrolle ich ganz runter und auf der rechten Seite wähle ich „OK“ aus und drücke „Enter“.

Nach diesen Einstellungen kann ich wieder zum Terminal zurückkehren.

## SFTP Verbindung mit FileZilla

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Um die SFTP Verbindung zu testen habe ich **FileZilla** geöffnet.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Dort habe ich dann meine Zugangsdaten eingeben.

* Bei „Host“ muss man „sftp://IP-Adresse“ schreiben.
* Bei „Username“ muss man den Namen des Benutzers schreiben, wie in diesem Fall „pif“.
* Bei „Password“ muss man das Passwort des Benutzers eingeben.
* Als letzten muss man die Port Nummer eingeben welche in diesem Fall „22“ ist.

A screenshot of a computer login

Description automatically generated

Und hier die Bestätigung dass die Verbindung mit SFTP auf mein Raspberry Pi funktioniert hat.

## SSH Verbindung mit PuTTY

A computer screen shot of a computer

Description automatically generated

Um die Verbindung mit SSH zu testen habe ich **Putty** geöffnet.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Dann habe ich auf der rechten Seite von Putty meine IP-Adresse von Raspberry eingegeben und bei „Port“ 22 eingeben.

Dann habe ich unten drunter als „Connection type“ SSH ausgewählt.

Als ich das erledigt hatte habe ich unten rechts auf „Open“ gedrückt.

A computer screen with white text

Description automatically generated

Dann hat sich der Terminal geöffnet.

Als login habe ich mein Benutzernamen eingeben welcher „pif“ ist.

Und als Passwort mein Passwort was ich bei der Installation von Raspberry angegeben hatte.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Und hier die Bestätigung dass die Verbindung mit Putty funktioniert hat.

## Automatisches Starten der Webseite

Die nächste Aufgabe die Wir machen müssen ist dass, wenn wir den Raspberry Pi anschalten dass automatisch eine Webseite angezeigt wird.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Deshalb gehen wir als erstes in FileZilla zu „/var/www/html/“ und erstellen dort den Ordner „start“.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

In den eben erstellten Ordner fügen wir jetzt die Dateien der Webseite ein die automatisch mit dem Starten von Raspberry Pi angezeigt werden soll.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Wenn ich auf dem Laptop <http://172.17.248.124/start/index.php> eingebe dann wird die „Index.php“ Seite aufgerufen

A computer screen with a tool

Description automatically generated

Damit die Mitgelieferte Webseite auch Automatisch mit dem Start von Raspberry Pi startet muss ich zuerst in das Verzeichnis „/boot/firmware/“ welches ich mit „sudo nano“ aufrufe. Dort drin öffne ich die Datei „fullpageos.txt“.

A computer screen with a white usb plug in

Description automatically generated with medium confidence

Dann füge ich hier den Pfad ein wo sich die Datei befindet mit der sich die Webseite Automatisch öffnet wenn ich Raspberry Pi öffne.

A screen with a blue screen and a white cord

Description automatically generated

Anschließend habe ich mein Raspberry Pi Neugestartet. Als der Neustart abgeschlossen war, sah ich die Webseite die Automatisch gestartet wurde.

## Dateien dem Benutzer www-data zuweisen

Als nächstes sollte ich den Eigentümer aller Dateien im Ordner „start“ auf den Benutzer „www-data“ setzenA computer screen with text on it

Description automatically generated

Dies habe ich mit dem Befehl „sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/start/“ getan.

## Aktualisieren der Softwarepakete

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

Und zum Schluss kann ich mit dem Befehl „sudo apt-get update“ alle Softwarepakete auf die neuste Version aktualisieren.

## Netzwerküberwachungstool installieren

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Als nächstes möchte ich noch ein Netzwerküberwachungstool installieren dies mache ich mit dem Befehl „sudo apt-get install vnstat“.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Mit diesem Befehl starte ich anschließend „vnstat“.

## Passwörter im Passwortmanager speichern

A screen with blue text

Description automatically generated

Mit dem Befehl „sudo apt-get install snapd“.